様式（乙の１）

水　利　使　用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １　河川の名称 | | | 級河川　　 水系　　 川 | | | | | |
| ２　水利使用の目的 | | |  | | | | | |
| ３　取水口、注水口  又は放水口の位置 | | |  | | | | | |
| ４　取水量等 | | |  | | | | | |
| ５　取水の方法 | | |  | | | | | |
| ６　工作物及び土地の占用 | | | | | | | | |
| 名称又は種類 | 工作物の設置又  は占用の場所 | | | 工作物の構造又は能力 | | 占用面積（㎡） | | 摘　　　要 |
|  |  | | |  | |  | |  |
| ７　土地の掘削等 | | | | | | | | |
| 種　　　　　　　類 | | 場　　　　　　　　　所 | | | 土地の面積（㎡） | | 摘　　　　要 | |
|  | |  | | |  | |  | |
| ８　水利使用の期間 | | | 年　　　月　　　日から  　　　　　　年　　　月　　　日まで | | | | | |
| ９　工　　　　　　　　　期 | | | 年　　　月　　　日から  　　　　　　年　　　月　　　日まで | | | | | |

備　考

　１　「水利使用の目的」については、水利使用に係る事業のための施設の総体又は代表的な施設の　　　名称を付記すること。

２　「取水量等」の記載については、次のとおりとすること。

　　(1) 取水量及び使用水量の単位は、立方メートル毎秒（一日最大取水量、一日最大使用水量、年　　　　間総取水量及び一日平均取水量にあっては、立方メートル）とすること。

(2)　発電のためにする水利使用にあっては、最大取水量及び常時取水量のほか、総落差及び有　　　　　効落差並びに最大理論水力及び常時理論水力を記載し、かつ、最大出力、常時出力及び常時尖　　　　頭出力を付記すること。

(3) かんがいのためにする水利使用にあっては、しろかき期その他の期間別の最大取水量（最大　　　　取水量に86,400秒を乗じて得た量と一日最大取水量が異なるときは、最大取水量お余に一日　　　　　最大取水量）を記載し、かつ、かんがい面積を付記すること。

(4) その他の水利使用にあっては、最大取水量及び一日最大取水量（一定の期間ごとに最大取水　　　　量又は一日最大取水量が異なるときは、その期間別の最大取水量及び一日最大取水量）を記載　　　　し、かつ、水道のためにする水利使用にあっては、給水人口を付記すること。

(5) 取水量と使用水量が異なるときは、使用水量をあわせて記載すること。

(6) 年間総取水量又は一日平均取水量を定めて水利使用を行うときは、これを記載すること。

(7) ダムによる流水の貯留を利用して取水するときは、その旨並びに当該ダムの名称、位置及び　　　　設置者の氏名（法人にあっては、その名称）を記載すること。

(8) その他責任放流量等の水利使用の条件があるときは、これを記載すること。

　３　「工作物及び土地の占用」の記載については、次のとおりとすること。

　　(1) 「占用面積」の欄には、河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理す　　　　る土地を除く。）の占用面積を記載すること。

(2) 「摘要」の欄には、新築、改築又は除却の別その他参考となるべき事項を記載すること。

　４　「土地の掘削等」の記載については、次のとおりとすること。

　　(1) 河川区域内の土地における土捨場の設置、土地の掘削その他の形状を変更する行為（工作物　　　　の新築、改築又は除却のためにするものを除く。）及び竹木の栽植又は伐採について記載する　　　　こと。

(2) 「摘要」の欄には、捨土量、掘削土量等を記載すること。

　５　許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、変更しない事項についても記載し、かつ、　　　変更する事項については、変更前のものを赤色で併記すること。

添付図書

　　河川法施行規則第１１条参照